Xem password cmd

1. Tới ổ C (cd) / Mở console (C:\>)
2. Lệnh netsh (C:\>netsh). Đợi 1 lát con trỏ trở về netsh>
3. wlan show profile
4. Trong các profile show ra, chọn cái cần (vd ở đây là SFR-2b68)
5. Gõ lệnh : netsh>wlan show profile SFR-2b68 key = clear
6. Password ở phần : « Contenu de la clé : DF9XCUIXFWHQ »

|  |  |
| --- | --- |
| **Commandes** | **Qu'est-ce que ça fait** |
| netsh wlan Show profils | Affiche la liste des profils Wi-Fi configurés sur le système. |
| netsh wlan delete profile name = "*nom du profil*" | Supprime le profil Wi-Fi spécifié |
| netsh wlan delete profile name = \* | Supprime tous les profils Wi-Fi configurés sur le système. |

Nếu profile có chứa dấu cách (space, %20), hãy đặt vào dấu nháy kép ("Hung chu tich 709")

VD :

C:\>netsh

netsh>wlan show profile

Profils sur l'interface Wi-Fi :

Profils de stratégies de groupe (lecture seule)

-----------------------------------------------

<Aucun>

Profils utilisateurs

-------------

Profil Tous les utilisateurs  : eduroam

Profil Tous les utilisateurs  : SFR-2b68

Profil Tous les utilisateurs  : Zephyr

Profil Tous les utilisateurs  : ENPC-PRO

Profil Tous les utilisateurs  : HUNG CHU TICH 709

Profil Tous les utilisateurs  : Highlands Coffee

Profil Tous les utilisateurs  : khong ten

Profil Tous les utilisateurs  : Xuan Tung 1

Profil Tous les utilisateurs  : SmartCampus

netsh>wlan show profile SFR-2b68 key

Il n'existe aucune interface sans fil de ce type sur le système.

netsh>wlan show profile SFR-2b68 key = clear

Profil SFR-2b68 sur l'interface Wi-Fi :

=======================================================================

Appliqué : Profil Tous les utilisateurs

Informations sur le profil

-------------------

Version : 1

Type : Réseau local sans fil

Nom  : SFR-2b68

Options de contrôle :

Mode de connexion  : connexion automatique

Diffusion réseau  : Connecter uniquement si ce réseau diffuse

Commutation auto : ne pas basculer vers d'autres réseaux

Randomisation MAC : Désactivée

Paramètres de connectivité

--------------------------

Nombre de SSID          : 1

Nom du SSID  : "SFR-2b68"

Type de réseau          : Infrastructure

Type de radio          : [ Tous les types de radio ]

Extension du fournisseur      : absente

Paramètres de sécurité

-----------------

Authentification : WPA2 - Personnel

Chiffrement : CCMP

Authentification : WPA2 - Personnel

Chiffrement : GCMP

Clé de sécurité        : Présent

Contenu de la clé : DF9XCUIXFWHQ

Paramètres du coût

------------------

Coût  : sans restriction

Encombrement : Non

Limite de données presque atteinte : Non

Limite de données dépassée : Non

Itinérance : Non

Source de coût : Par défaut

netsh>